臺中市污水下水道用戶排水設備審查

112.11

工程紀錄照片冊

**用戶名稱：**

**工程名稱：**

**承 裝 商：**

**竣工日期：**

**索 引**

|  |  |
| --- | --- |
| **項次** | **內容說明** |
| 1 | 建築物外觀(遠照)、建築物外觀(近照)。 |
| 2 | 自設陰井(或清除孔)相對位置(遠照)、自設陰井(或清除孔)孔蓋(近照)。 |
| 3 | 自設陰井內部（含導水槽）。 |
| 4 | 自設陰井深度量測(遠照、近照)。 |
| 5 | 防止臭氣逆流裝置(總存水彎、水封箱等)。 |
| 6 | 自行銜接公共污水下水道施工前、中、後照片(包含陰井與進流管及出流管管銜接公共污水下水道處修復面)。 |
| 7 | 現場試水照片。 |

說明：

1. 照片應為彩色，打板標示「工程名稱、查驗項目、拍攝日期」等內容，拍攝內容需清晰可供辨識，並加註「與本案實物實景相符，且未經壓縮處理及編輯。」
2. 自設陰井孔蓋，應使用鑄鐵蓋，且刻有「自設污水」字樣。
3. 自設陰井內部應清潔乾淨，並設置有凹型導水槽。
4. 自設陰井深度量測時，應由導水槽底部向上量測(遠照)，深度數值應清楚可辨識(近照)。
5. 項次7現場試水照片:

\*五層樓以下建築物，每棟至少需抽驗雨水管、污水管、雜排水管各1處。

\*超過五層樓建築物，每五層加驗1處(不滿5層以5層計)。

\*抽驗之雨水管應至少1處為屋頂雨水。

\*透天集合式住宅抽驗戶數至少50%。

1. 污（糞）管一律採橘紅色管，且雨水管一律不得採橘紅色管。

建築物外觀(遠照)

彩色照片

年 月 日攝

建築物外觀(近照)

彩色照片

年 月 日攝

自設陰井(或清除孔)相對位置(遠照)

彩色照片

年 月 日攝

自設陰井(或清除孔)孔蓋(近照)

彩色照片

年 月 日攝

自設陰井內部（含導水槽）

彩色照片

年 月 日攝

自設陰井深度量測(遠照)

彩色照片

年 月 日攝

自設陰井深度量測(近照)

彩色照片

年 月 日攝

防止臭氣逆流裝置

彩色照片

年 月 日攝

自行銜接公共污水下水道 施工前

彩色照片

年 月 日攝

自行銜接公共污水下水道 施工中

彩色照片

年 月 日攝

自行銜接公共污水下水道 施工後

彩色照片

年 月 日攝

現場試水照片

雨水管

彩色照片

年 月 日攝

現場試水照片

污水管

彩色照片

年 月 日攝

現場試水照片

雜排水管

彩色照片

年 月 日攝